Vitesse d’impression du radeau
====
Ce paramètre détermine la vitesse globale à laquelle le radeau est imprimé. La vitesse réelle à laquelle le radeau est imprimé peut encore être différente si la vitesse est spécialisée pour les couches de base, intermédiaire ou supérieure.

L'impression du radeau plus lentement que le reste de l'impression est généralement bénéfique. Une impression plus lente permet au plastique de mieux se recuit car il reste chaud plus longtemps, ce qui réduit les tensions internes dans les lignes et diminue le gauchissement. Comme il reste chaud plus longtemps, le matériau peut également s'écouler davantage, ce qui augmente la surface de contact avec le lit et améliore l'adhérence. En général, votre radeau sera plus rigide, plus solide, plus fiable et collera mieux.

Cependant, il faudra bien sûr plus de temps pour imprimer le radeau.
