Vitesse de petite structure
====
Les contours plus courts que la [longueur maximale des petits éléments](small_feature_max_length.md) peuvent être imprimés à une vitesse réduite. Ce paramètre vous permet d'indiquer la vitesse à laquelle ces contours doivent être imprimés, en tant que facteur de leur [vitesse d'impression normale](../speed/speed_wall.md).

Lors de l'impression de petits trous, la perle a tendance à être tirée avec la buse dans l'angle. Si l'angle est très aigu, comme c'est le cas pour les petits trous, cela a pour effet de rendre le trou plus petit. Lorsque l'impression est plus lente, cette traction est réduite parce que le matériau a plus de temps pour s'installer et parce que la traction mécanique est simplement plus faible.

La réduction de la vitesse pour ces petites caractéristiques rendra les dimensions plus précises. Cependant, cela augmentera aussi légèrement le temps d'impression. Heureusement, comme ces contours sont petits par définition, le temps d'impression total ajouté n'est généralement pas très important.
