Vitesse d'impression de la paroi
====
La vitesse à laquelle les parois sont imprimées peut être configurée séparément de la vitesse d'impression normale.

![Diverses structures imprimées à des vitesses différentes](../../../articles/images/speed_difference.png)

Les parois sont le facteur le plus important dans la qualité visuelle d'une impression, ils doivent donc être beaux. La vitesse d'impression des parois, en particulier celle de la paroi extérieure, est un facteur majeur de l'aspect esthétique de ces parois. Il est donc conseillé de faire imprimer les parois assez lentement. Cela permet de réduire les vibrations de l'imprimante, ce qui, en fin de compte, réduit le bourdonnement de votre impression. Cela améliore également la qualité du surplomb, car la vitesse d'impression plus lente permet aux ventilateurs de mieux refroidir les parois, ce qui leur donne plus de force pour pendre dans l'air.

Cependant, si la vitesse d'impression des parois est trop faible, il y a un risque d'introduire un changement de débit trop important. Si la buse doit soudainement s'extruder beaucoup plus lentement, elle continuera à extruder beaucoup de matériau pendant un certain temps alors que la pression dans la chambre de la buse diminue, de sorte qu'au début de la paroi, elle sera surexpulsée.

Les parois représentent également une partie importante du temps d'impression, donc réduire la vitesse à laquelle les parois sont imprimées augmentera considérablement le temps d'impression.
