Ryv (jerk) stěny
====
Toto nastavení určuje rychlost, jakou může tryska procházet rohy při tisku stěn. Tuto rychlost lze nakonfigurovat odděleně od zbytku tisku.

Při tisku stěn je tiskárna velmi citlivá na vibrace. Pokud tisková hlava vibruje vzhledem k tištěnému objektu, bude to viditelné jako zvlnění v konečném tisku. To je důvod, proč je dobré tisknout stěny při nižším ryvu (jerku), než zbytek tisku.

To však způsobí, že rohy budou na vnější straně méně ostré, protože tryska se v rohu více zpomalí a v rohu také uloží více materiálu. Tento efekt je zvláště patrný na tiskárnách s bowdenem, kde je doba retrakce delší. Je to vyrovnávací akt.