Výška Z-skoku
====
Je-li proveden Z-skok, toto nastavení určuje výšku, ve které se tryska bude pohybovat nahoru před dosažením svého cíle.

![Z-skok se provádí v určité výšce](../images/retraction_hop_enabled_cs.svg)

Protože rychlost Z je až o 2 řády nižší než rychlost X/Y, může být skok Z časově náročný.

Vyšší Z-skok trvá déle, což může výrazně zvýšit celkovou dobu tisku a také mírně zvyšuje množství prosakování. Avšak příliš nízký přechod nad povrchem stejně umožňuje tryskající tryskou zasáhnout model, což jde proti cíli Z-skoku.