Décalage en Z après changement d'extrudeuse
====
Ce réglage, s'il est activé, fera monter légèrement la buse d'un saut en Z lors de la commutation des extrudeuses.

Le changement d'extrudeuse fait entrer une buse qui a eu un peu plus de temps pour suinter, vous pouvez donc décider de lui donner un saut Z un peu plus élevé que les sauts Z normaux pendant l'impression.

Si une tour d'amorçage est imprimée, cela ne fera qu'augmenter la hauteur du saut en Z lors du trajet entre l'impression et la tour d'amorçage. Étant donné que les taches sur la tour d'amorçage sont en quelque sorte attendues de toute façon, il n'est pas efficace de trop augmenter ce réglage lors de l'utilisation d'une tour d'amorçage.
