Saccade de la jupe/bordure
====
Ce réglage détermine la vitesse à laquelle la buse peut passer dans les coins tout en imprimant la jupe ou le bord. Cette vitesse peut être configurée séparément du reste de la couche initiale.

Lorsque la buse passe dans les coins, la tête d'impression ne vibre pas seulement horizontalement, mais le plateau d'impression peut également vibrer verticalement. Cette vibration rend l'adhérence entre la jupe ou le bord et du plateau moins uniforme. La réduction des secousses pendant l'impression de la jupe ou du bord peut réduire le risque que l'impression ne se détache du plateau d'impression.

Cela dit, l'adhérence entre la jupe et le plateau d'impression n'est pas très importante. Si la jupe se détache, l'impression réussira probablement quand même. En outre, les coins de la jupe ou du bord ne sont généralement pas très nets pendant l'impression, ce qui peut provoquer des vibrations. L'effet du réglage de ce paramètre sera très faible.

Même si la jupe et le bord font toujours partie de la couche initiale, la [saccade d’impression de la couche initiale](jerk_print_layer_0.md) n'a aucun effet sur eux. Ce paramètre a priorité sur l'erreur d'impression de la couche initiale.
