Z-skok pouze nad tištěnými díly
====
Toto nastavení způsobí, že se tiskárna pokusí vyhnout jiným objektům vodorovně častěji, než svisle nad nimi.

Pokud je aktivován parametr [Vyhnout se tištěným součástem](travel_avoid_other_parts.md), tryska se vyhne jiným součástem, když se pohybuje z jednoho místa na druhé. Normálně, pokud je použit Z-skok, již není nutné se tištěným částem vyhýbat. Toto nastavení tuto logiku obrací: pokud není možné se tištěným částem vyhnout, použije se Z-skok.

Z-skoky mohou být problematické pro opotřebení osy Z některých tiskáren. Toto nastavení může snížit počet Z-skoků přechodem kolem objektu vodorovně, nikoli svisle. U některých tiskáren může být vodorovný pohyb také rychlejší, než svislý.