X-Position für Bürste - Abwischen
====
Mit dieser Einstellung wird festgelegt, wohin sich die Düse beim Abwischen bewegt.

Der Wischvorgang unterstützt nur das Abwischen in X-Richtung. Das bedeutet, dass sich der Abwischen-Pinsel über die gesamte Y-Achse erstrecken muss. Das Abwischen erfolgt direkt nach links oder rechts von dem Punkt aus, an dem die Düse auf der Schicht landet. Die Abwischbewegung selbst erfolgt ebenfalls ausschließlich in X-Richtung.

Das Abwischen kann entweder in der negativen X-Richtung oder in der positiven X-Richtung erfolgen. Wenn Sie die positive X-Richtung verwenden, müssen Sie die Düse höchstwahrscheinlich ein Stück über den Rand des Bauvolumens hinaus bewegen. Befindet sich der Pinsel in negativer X-Richtung, muss diese Koordinate höchstwahrscheinlich negativ sein.

Die Düse wird sich während des Abwischens nie über diesen Punkt hinaus bewegen. Das Abwischen selbst erfolgt von diesem Punkt aus in Richtung des Modells. Es wird nicht über diesen Punkt hinaus abgewischt.

Diese Koordinate befindet sich im G-Code-Koordinatensystem, das sich von den Koordinaten unterscheidet, die Cura im Verschiebewerkzeug für die Platzierung von Objekten anzeigt.