Accélération de l'impression
====
La vitesse à laquelle la tête d'impression peut accélérer pour atteindre la vitesse souhaitée lors du démarrage, de l'arrêt ou du changement de direction. Tout comme une voiture, la tête d'impression doit accélérer pour changer de vitesse ou de direction.

![Un graphique de la vitesse (V) dans le temps lors du mouvement de va-et-vient d'une buse. L'accélération est la pente de la ligne lorsqu'elle démarre, s'arrête ou change de direction](../images/velocity_acceleration_jerk_fr.svg)

L'accélération croissante permet à la tête d'impression d'atteindre plus rapidement la vitesse et la direction souhaitées. L'impression sera donc plus rapide, surtout pour les petites pièces, mais elle provoquera également plus de vibrations. Ces vibrations réduisent la précision dimensionnelle et provoquent des sonneries.
