Zrychlení tisku počáteční vrstvy
====
Toto nastavení řídí hodnotu, jakou tryska zrychluje v různých směrech během vytlačování první vrstvy. Zrychlení během tisku první vrstvy může být nastaveno na odlišnou hodnotu než u zbytku tisku a zrychlení během vytlačovacích pohybů může být nastaveno na jinou hodnotu než zrychlení během přesunů. 

Zatímco stěny, přilnavost podložky tisku, dolní strana, podpěra a výplň mohou mít různé míry zrychlení, během první vrstvy budou stejné. Hodnota zrychlení počáteční vrstvy bude mít přednost před hodnotami zrychlení jednotlivých struktur. Parametr [Zrychlení sukénky/krempy](acceleration_skirt_brim.md) opět přepíše zrychlení tisku počáteční vrstvy.

Tisk při vysokých hodnotách zrychlení může způsobit vibrace, které ovlivňují tiskárnu. Tyto vibrace mohou zejména způsobit, že se podložka tisku otřásá shora dolů, což je škodlivé pro přilnutí tisku k tiskové podložce. Snížení zrychlení pro první vrstvu může snížit vibrace během této kritické části procesu tisku. Tisk však bude trvat déle a přílišné snížení hodnoty zrychlení může způsobit nerovnoměrné vytlačování v rozích, což také ovlivňuje přilnavost k tiskové podložce.