Vitesse régulière du ventilateur à la couche
====
La vitesse du ventilateur commence à la valeur du paramètre [Vitesse des ventilateurs initiale](cool_fan_speed_0.md) au début de l'impression. Au cours des premières couches de l'impression, comme déterminé par ce paramètre, la vitesse du ventilateur sera progressivement augmentée jusqu'à la [vitesse régulière du ventilateur](cool_fan_speed_min.md).

![Quelle vitesse de ventilateur est utilisée où](../images/cool_fan_speed_fr.svg)

* L'augmentation de ce paramètre peut améliorer l'adhérence au plateau.
* Réduisez ce réglage si vous constatez des problèmes de pied d'éléphant ou de suintement.
* Si votre plateau d'impression est chauffé à une température élevée, vous devrez peut-être réduire ce réglage afin d'éviter les pieds d'éléphant ou les suintements.
