Le pont possède plusieurs couches
====
Si ce paramètre est activé, la peau des couches supérieures au-dessus du pont sera également ajustée. Vous pouvez alors régler avec précision le débit, la vitesse, la densité et la vitesse du ventilateur des deuxième et troisième couches au-dessus du pont.

La première couche qui traverse le pont est de loin la plus influente sur l'aspect du pont. Si cette couche s'affaisse, il n'y aura rien pour la soutenir. Avec les deuxième et troisième couches, il y aura des matériaux en dessous qui pourront supporter (une partie) du poids de la couche du dessus. Cependant, l'ajustement des couches supérieures peut encore avoir des effets positifs.
* La réduction de la densité peut réduire le poids du matériau qui reposera sur la couche inférieure.
* L'augmentation de la vitesse du ventilateur permet de réduire l'affaissement du matériau, ce qui réduit le poids de la couche inférieure.
* La réduction de la vitesse d'impression a un effet similaire à l'augmentation de la vitesse du ventilateur, car elle permet aux ventilateurs de souffler davantage sur le matériau.
* Réduire le débit peut réduire le poids du matériau et améliorer l'efficacité du refroidissement.

Cependant, il existe d'autres effets qui font de chacun de ces réglages un exercice d'équilibre. L'activation des paramètres de pontage pour les deuxième et troisième couches permet un réglage plus précis, mais nécessite également davantage d'expérimentation pour obtenir un bon résultat.
