Tok při tisku druhého pláště přemostění
====
Toto nastavení upravuje množství materiálu, který je extrudován pro tisk druhého pláště přemostění.

Snížení množství materiálu účinně zmenší šířku linie spodní strany, která překlenuje mezeru. Při snížené šířce linie je poměr povrchu k hmotnosti linií větší, což jim umožňuje rychleji se ochladit a to jim zabrání, aby se tolik opíraly o první vrstvu přemostění.

Přílišné snížení průtoku však způsobí velkou změnu průtoku, zejména v kombinaci s [pomalejší rychlostí tisku](bridge_skin_speed_2.md). Ve skutečnosti nebude materiál schopen měnit svůj tok velmi rychle, což znamená, že linie budou o něco silnější, než se očekávalo, když se tok zpomalí a o něco tenčí, než se očekávalo, když se tok zrychlí.

Také mějte na paměti, že s největší pravděpodobností budete chtít, aby spodní strana byla v určitém okamžiku uzavřena, ať už je vodotěsná nebo jen aby vypadala lépe. Příliš mnoho vrstev s řídkou výplní vytváří hluboké štěrbiny, které by se mohly dokonce rozšířit do výplně.