Lüfterdrehzahl Brücke, zweite Außenhaut
====
Diese Einstellung steuert die Lüftergeschwindigkeit während des Druckens der Außenhaut der zweiten Schicht über einer Brücke. Diese Lüftergeschwindigkeit setzt die normale [Lüfterdrehzahl](../cooling/cool_fan_speed.md) außer Kraft.

Wenn die [Lüftergeschwindigkeit](bridge_fan_speed.md) für die erste Schicht der Brücke erhöht wurde, werden Sie höchstwahrscheinlich auch die Lüftergeschwindigkeit für die zweite Schicht erhöhen wollen. Dadurch wird das Material schneller abgekühlt, was dazu führt, dass es sich weniger an die vorherige Schicht anlehnt. Es gibt eigentlich keine nennenswerten Nachteile. Theoretisch würde eine zu hohe Lüftergeschwindigkeit dazu führen, dass sich die Schichten zu schwach verbinden und die Festigkeit beeinträchtigt wird. Die Schichten haften jedoch bereits bei einer Brücke sehr schwach, so dass eine Verringerung der Lüftergeschwindigkeit nur wenig zur Festigkeit beitragen kann.

Bei einigen Hochtemperaturwerkstoffen kann das Hochdrehen des Lüfters jedoch zu Unterextrusion oder sogar zum vollständigen Verstopfen der Düse führen.