Débit de la surface du dessus
====
Ce réglage ajuste le débit pour la surface supérieure uniquement. Le débit de la surface supérieure peut être réglé séparément du débit du reste de la peau supérieure.

L'ajustement du débit pendant la surface supérieure est une méthode d'arrêt de l'écoulement pour régler les problèmes de débit d'extrusion ou de surface supérieure peu lisse.

S'il y a un problème de vitesse d'extrusion uniquement pendant l'impression de la surface supérieure, il est préférable de regarder la [température d’impression par défaut](material_print_temperature.md), la [Largeur de ligne de couche extérieure de la surface supérieure](../top_bottom/roofing_line_width.md) et la [vitesse de la couche extérieure de la surface supérieure](../speed/speed_roofing.md) combinées, pour obtenir un débit fiable à la sortie de la buse.

Si la surface supérieure n'est pas lisse, la fonction [d'étirage](../top_bottom/ironing_enabled.md) vaut la peine d'être essayée, mais le réglage de la [largeur de ligne de couche extérieure de la surface supérieure](../top_bottom/roofing_line_width.md) est également un moyen plus efficace de régler la qualité de la surface supérieure.
