Saccade du dessus/dessous
====
Ce réglage détermine la vitesse à laquelle la buse peut passer dans les coins tout en imprimant les faces supérieure et inférieure de l'impression. Cette vitesse peut être configurée séparément du reste de l'impression.

L'augmentation de la secousse pour cette partie de l'impression empêchera la buse de s'immobiliser dans les coins entre les lignes de peau adjacentes. Cela permettra d'obtenir une largeur de ligne plus uniforme dans l'ensemble. Cependant, si l'on augmente trop la secousse, le plateau d'impression peut vibrer, ce qui crée une surface irrégulière. Cela pourrait même faire perdre des pas aux moteurs, ce qui provoquerait un décalage de la couche.
