Šířka linie horní/dolní strany
====
Šířka každé nakreslené linie horního a dolního povrchu. Šířka linie se může lišit od velikosti trysky jednoduše vytlačováním více či méně materiálu podle potřeby. Pokud je vytlačováno více materiálu, plast proudí do stran, čímž je linie silnější. Pokud je vytlačováno méně materiálu, má povrchové napětí materiálu tendenci tlačit materiál směrem ke středové linii dráhy trysky.

![Linie pláště jsou mnohem širší než ostatní](../../../articles/images/skin_line_width.png)

Rozšíření linií pláště je snadný způsob, jak zkrátit dobu tisku, protože k tisku horního a dolního povrchu objektu bude zapotřebí méně linií. Pokud ji však příliš zvýšíte, riskujete velké výkyvy vytlačování. To způsobí podextruzi při tisku pláště a nadextruzi, když se tiskne to, co bude následovat, protože tok přes trysku se nemůže dostatečně rychle přizpůsobit. Zvětšení šířky linie pláště také zvýší riziko výskytu otvorů na povrchu, což není hezké a zabraňuje vodotěsnosti předmětu.

Zmenšení šířky linií pláště má tendenci vytvářet krásnější horní povrch, ale při vysokých nákladech na tisk. Často je účinnější použít jinou techniku, jako je [žehlení](../top_bottom/ironing_enabled.md) nebo upravit pouze parametr [Šířka linie horního povrchu pláště](../top_bottom/roofing_line_width.md).