Zrychlení přesunu
====
Toto nastavení řídí hodnotu, jakou tryska zrychluje v různých směrech, zatímco se pohybuje přes objem tisku. Zrychlení během přesunu může být nastaveno na jinou hodnotu, než při extruzi materiálu.

Pojezdy jsou často extrémně rychlé a mohou to být docela dlouhé rovné linie. To umožňuje trysce dosáhnout vysokých rychlostí a zrychlení je důležitým faktorem v době tisku. Protože tiskárna během těchto pohybů nevydává žádný materiál, nemají vibrace z tiskárny žádný skutečný vliv na tisk. Zrychlení přesunu by proto mělo být nastaveno dostatečně vysoko, aby se ušetřil čas tisku.

Příliš vysoké nastavení zrychlení může způsobit ztrátu kroků motorů, což může způsobit posuny vrstev.