Z-skok při retrakci
====
Pokud je toto nastavení povoleno, tryska se zdvihne mírně nad tisk, když se potřebuje pohybovat z místa na místo. Cílem je, aby tryska procházela nad tiskem namísto zasažení dříve vytištěných částí.

![Posun nahoru při aktivaci Z-skoků](../images/retraction_hop_enabled_cs.svg)

Při každé retrakci se tryska zvedne (nebo se sníží podložka tisku), aby se vytvořil prostor mezi tryskou a tiskem. To má několik výhod:
* Zabraňuje tomu, aby tryska při pohybu narazila na tisk. Když tryska zasáhne tisk, zanechá viditelnou jizvu, takže toto by mělo zlepšit vizuální kvalitu tištěných stěn.
* Pokud materiál během pohybu vytéká z trysky, usadí se tam, kde tryska usedá po přemístění, často ve výplni, kde není vidět. To pomáhá redukovat kapky na povrchu.
* Kapky na povrchu mají šanci způsobit pokles celkového dojmu tisku, takže aktivace tohoto nastavení může zvýšit spolehlivost.

Pohyb trysky nahoru a dolů však trvá trochu déle, takže tisk bude trvat déle. Osa Z tiskárny se také může rychleji opotřebovat, v závislosti na konstrukci tiskárny.