Horní tloušťka
====
Tento parametr se používá ke konfiguraci tloušťky pevné horní plochy tisku. Tato pevná vrstva je vytištěna místo řídké náplně. Je určena k uzavření horní strany.

![Běžná horní tloušťka](../../../articles/images/top_bottom_thickness_0.8.png)
![Tloušťka je výrazně zvětšená](../../../articles/images/top_thickness.png)

Silnější horní povrch bude mít několik vlivů, prospěšných pro kvalitu horního povrchu, ale škodlivých pro produktivitu.
* Váš díl bude pevnější. Větší horní tloušťka znamená, že rozptýleným vzorem výplně bude vyplněna menší část tisku. Místo toho bude vyrobena zcela jako plná.
* Horní povrch bude hladší. Polštáře a prověšení horního pláště budou v horních vrstvách vyhlazeny.
* Váš model bude pravděpodobně vodotěsnější. Na horní straně bude více vrstev, aby se zabránilo vniknutí vody nebo jiných tekutin.
* Vaše tisk bude používat více materiálu, protože více vrstev je zcela vyplněno.
* Váš tisk bude trvat déle, protože je třeba umístit více materiálu a tyto vrstvy se obvykle tisknou pomaleji než výplň.