Épaisseur de l'interface de support
====
Ce paramètre définit l'épaisseur de la couche d'interface entre le support et le modèle.

Une interface plus épaisse réduit les économies qui seraient réalisées en utilisant une interface de support plutôt que d'imprimer tout le support à une densité accrue.

Toutefois, elle augmente également l'efficacité de l'interface. À mesure que le remplissage du support plus clairsemé est ponté par les lignes de l'interface, les lignes de l'interface s'affaissent un peu. En construisant plusieurs couches d'interface, ce fléchissement peut être réduit, ce qui rend la surface de l'interface de support plus régulière. La surface en surplomb est ainsi plus régulière.
