Ryv (jerk) horního povrchu pláště
====
Toto nastavení určuje rychlost, jakou může tryska procházet rohy při tisku horních povrchů. Lze ho konfigurovat odděleně od zbytku horní plochy.

Zvýšení ryvu (jerku) této části tisku zabrání zastavení trysky v rozích mezi sousedními liniemi na horní straně. To celkově poskytne rovnoměrnější šířky linií. Účinek je o to důležitější, že šířka linie je mnohem menší než velikost trysky, což je běžný případ použití pro horní povrch. Je-li však ryv (jerk) příliš zvýšen, může tisková podložka vibrovat a vytvářet nerovný povrch. Mohlo by to dokonce způsobit, že motory ztratí kroky, což by způsobilo posun vrstvy.