Zrychlení rozhraní podpěry
====
Toto nastavení řídí hodnotu zrychlení trysky v různých směrech při tisku rozhraní podpěry. Zrychlení během tisku rozhraní podpěry může být nastaveno na jinou hodnotu než zbytek podpěry.

Pokud tiskárna při tisku rozhraní podpěry v důsledku zrychlení trysky v různých směrech hodně vibruje, nemusí rozhraní přesně sledovat tvar modelu. Podpěry se pak mohou na určitých místech připojit k tisku a zanechat v tisku jizvu nebo ránu. Na jiných místech nemusí podpěra podpírat také model, což může způsobit ošklivý převis. Snížení zrychlení může tento problém vyřešit, ale prodlouží dobu tisku.