Débit du plafond de support
====
Ce réglage permet d'ajuster le débit pour le toit de soutien uniquement. Le débit du toit porteur peut être réglé séparément du débit du reste du support.

Le réglage du débit pendant le toit de soutien est une méthode d'arrêt de l'espace pour régler les problèmes de taux d'extrusion ou d'adhérence entre le modèle et le support. Le même effet peut être obtenu en ajustant la [largeur de ligne](../resolution/support_roof_line_width.md) ou la [distance de ligne](../support/support_roof_line_distance.md) du toit de support, mais l'ajustement du débit peut être plus intuitif.

En cas de problème de vitesse d'extrusion, il est préférable d'examiner les [vitesses d'impression](../speed/speed_support_roof.md), [température](material_print_temperature.md) et [largeur de ligne](../resolution/support_roof_line_width.md). Il y a peut-être une trop grande différence entre le débit du toit de soutien et les autres structures de la couche. Peut-être que la largeur de la ligne est trop fine pour être extrudée correctement. Si l'interface est imprimée avec un [matériau différent](../support/support_interface_extruder_nr.md), un problème courant est que le matériau avec lequel l'interface est imprimée n'a pas assez de temps pour commencer à couler correctement. Ce problème peut être résolu en utilisant une [tour d'amorçage](../dual/prime_tower_enable.md) ou en augmentant la [surface du toit de support](../support/support_roof_offset.md).

Si le support colle trop bien au modèle, le réglage de la [largeur de ligne](../resolution/support_roof_line_width.md) sera généralement plus efficace car il permet également de rapprocher les lignes pour obtenir la même densité de remplissage du support.
