Activer la bordure du support
====
Lorsque le bord de soutien est activé, une bordure supplémentaire sera dessinée à l'intérieur de la zone de soutien sur la première couche.

![Le bord de support](../../../articles/images/support_brim_4mm.png)

Le bord de soutien est attiré vers l'"intérieur", contrairement au bord ordinaire. Si le [Type d'adhérence du plateau
](../platform_adhesion/adhesion_type.md) est réglé sur Bord, un autre bord sera également dessiné *autour* du support.

Le but de ce bord est de donner au support plus de surface où il peut adhérer au plateau d'impression. Cela peut également être réalisé en ajustant la [Distance d'écartement de ligne du support de la couche initiale](support_initial_layer_line_distance.md), mais avec cette caractéristique, l'adhésion sera concentrée autour du bord de la zone de support, où elle est plus efficace pour empêcher le gauchissement.

Une bordure de support augmentera aussi légèrement la durée d'impression et le coût en matériau, mais comme il ne se trouve que sur la première couche, cela est très minime. Il renforce considérablement le support, de sorte que pour le motif de support en zigzag, il peut devenir plus difficile à casser.
