Bordure de la tour d'amorçage
====
La bordure principale de la tour est une bordure supplémentaire, similaire à l'option de bordure dans le [Type d'adhérence du plateau](../platform_adhesion/adhesion_type.md). Ce bord peut être activé et désactivé séparément de l'adhésion ordinaire. Lorsqu'il est activé, un bord supplémentaire sera imprimé autour de la tour d'amorçage. Ce bord est un disque plat autour de la tour de base d'une seule couche qui améliore l'adhérence de la tour de base au plateau d'impression.

![L'adhésion est réglée sur la jupe, mais il y a toujours une bordure autour de la tour d'amorçage](../../../articles/images/prime_tower_brim_enable.png)

L'activation du bord de la tour d'amorçage donnera à celle-ci plus de surface pour se connecter au plateau d'impression. Comme la tour d'amorçage peut devenir assez haute et mince, elle peut basculer pour les très grandes empreintes. Le bord de la tour d'amorçage est destiné à éviter cela, pour un coût minime en termes de temps d'impression, de matière et d'espace sur le plateau d'impression.

Le bord de la tour d'amorçage aura la largeur définie dans le paramètre [Largeur de la bordure](../platform_adhesion/brim_width.md). Si le type d'adhérence du plateau d'impression est défini sur bordure, ce paramètre double effectivement la largeur de la bordure autour de la tour d'amorçage.

Le bord de la tour d'amorçage ne peut pas être combiné avec un radeau.
