Krempa aktivační věže
====
Krempa aktivační věže je dodatečná krempa, podobná variantě krempy v parametru [Typ přilnavosti tiskové plochy](../platform_adhesion/adhesion_type.md). Tuto krempu lze aktivovat a deaktivovat odděleně od běžného nastavení přilnavosti. Při aktivaci bude kolem aktivační věže vytištěna další krempa. Tato krempa je plochý disk kolem aktivační věže v jediné vrstvě, která zlepšuje přilnutí aktivační věže k tiskové podložce.

![Typ přilnavosti je nasazen na sukénku, ale kolem aktivační věže je vždy krempa](../../../articles/images/prime_tower_brim_enable.png)

Aktivace krempy aktivační věže poskytne větší plochu pro připojení k tiskové podložce. Vzhledem k tomu, že se aktivační věže mohou stát poměrně vysokými a tenkými, mohou se při velmi vysokých tiscích převrátit. Krempa aktivační věže je navržena tak, aby se tomu zabránilo při minimálních nákladech z hlediska doby tisku, materiálu a prostoru na tiskové ploše.

Krempa tiskové věže bude mít šířku definovanou v parametru [Šířka krempy](../platform_adhesion/brim_width.md). Pokud je pro krempu definován typ přilnavosti podložky tisku, tento parametr efektivně zdvojnásobuje šířku krempy kolem aktivační věže.

Krempu aktivační věže nelze kombinovat s raftem.