Anzahl der Brim-Linien
====
Legt fest, wie viele Umrandungen um die Basis des Drucks gezeichnet werden.

![Dieser Brim hat 8 Linien.](../../../articles/images/brim_width.svg)

Mehr Brim-Linien verbessern die Haftung auf der Bauplatte, indem sie die Oberfläche des Drucks vergrößern. Allerdings wird dadurch die effektive Druckfläche verringert.

**Diese Einstellung hat Vorrang vor der Einstellung [Breite des Brim-Elements](brim_width.md).**