Zrychlení podlahy podpěry
====
Toto nastavení řídí rychlost, jakou tryska zrychluje v různých směrech během tisku podlahy podpěry. Zrychlení během tisku podlahy podpěry může být nastaveno odlišně než u tisku střechy podpěry.

Přesnost rozhraní podpěry je důležitá jak pro kvalitu převisu, tak pro přilnavost podpěry k modelu a množství jizev, které ponechá, kvalitu převisu není pro podlahu podpěry problém. Může být výhodné ponechat zrychlení pro podlahu podpěry o něco větší než zrychlení pro střechu podpěry, aby se ušetřila malá doba tisku. Přílišné zrychlení však může způsobit další zjizvení a zhoršit stabilitu podpěry, která na ní spočívá.