Kroky špagetové výplně
====
Tento parametr určuje, zda se bude materiál výplně ukládat periodicky během tisku nebo zda se bude nanášet úplně těsně před uzavřením objemu výplně nahoře.

Pokud je materiál během tisku pravidelně ukládán, bude se lépe rozpínat. To umožňuje, aby výplňový materiál zasahoval do spodních záhybů modelu a učinil jej chaotičtějším, což ho učiní rovnoměrně pružným ve všech směrech.

Avšak častější vytlačování výplně bude trvat déle. Proud materiálu vyžaduje spuštění a zastavení, což způsobuje nad-extruzi a pod-extruzi. Pokud je materiál výplně tištěn jiným extrudérem, například licí tryskou, bude nutné nástroj častěji vyměňovat.