Při přesunu se vyhnout podpěrám
====
Normálně se Cura neobtěžuje donutit trysku, aby se vyhýbala podpěrným strukturám, i když se [vyhýbá jiným částem](travel_avoid_other_parts.md). S tímto nastavením se Cura během přesunu vyvaruje zasažení podpůrných struktur.

Podpěra nemusí být hezká, takže není problém, pokud kapka skončí na podpěře. Ve skutečnosti to může zabránit vzniku kapek na stěně. Jizva v podpěře navíc není problémem její funkce. Pokud však materiál vyteče hodně a kapky tohoto vytékání se aplikují na stejné místo na podpěře s každou vrstvou, pak se tyto kapky mohou akumulovat a nakonec způsobit, že tryska dopadne na strukturu podpěry. V tomto případě může být výhodné se při přesunu podpěře vyhnout.

Zde jsou některé výhody a nevýhody tohoto nastavení:
* Vyšší spolehlivost, protože existuje menší šance na převrácení podpěry opakovaným zasažením stejné kapky.
* Pohyby jsou o něco delší, což má za následek větší prosakování.
* Průsak se neotírá na podpěře, ale končí na stěně dílu, ve kterém se tryska pohybuje.
* Nemusí existovat žádná cesta, která by se také vyhýbala podpěře. V takovém případě se tiskárna uchýlí k retrakci a cestování po přímce, což zabere další čas a může na stěnách zanechat další jizvy.