Insert de paroi externe
====
Ce réglage fait que la paroi extérieure est déplacée légèrement plus vers l'intérieur.

Le but de ce réglage est d'améliorer la précision dimensionnelle lors de l'utilisation d'une largeur de ligne inférieure à la taille de la buse. Lorsque la paroi extérieure est imprimée avec une ligne plus petite que la taille de la buse, le matériau peut s'écouler vers l'extérieur plus que la largeur de ligne souhaitée, ce qui rend l'impression plus large que souhaité. En déplaçant légèrement la paroi extérieure vers l'intérieur, la buse chevauche les parois intérieures, forçant le matériau à se placer à l'endroit adjacent à la paroi intérieure. Cela ne fonctionne que lorsque l'impression de la paroi extérieure se fait après celle des parois intérieures.

L'impression de la paroi extérieure plus vers l'intérieur peut également augmenter l'adhérence entre la paroi extérieure et les parois intérieures. Cette adhérence est très importante pour la résistance de la pièce.
