Lüfterdrehzahl Brücke
====
Diese Einstellung steuert die Lüftergeschwindigkeit während der Überbrückung von Wänden und Außenhaut. Diese Lüftergeschwindigkeit überschreibt die normale [Lüftergeschwindigkeit](../cooling/cool_fan_speed.md).

Normalerweise sollte die Lüftergeschwindigkeit während der Überbrückung so hoch wie möglich eingestellt werden. Die Lüftergeschwindigkeit muss höher sein als für den Rest des Druckvorgangs. Dadurch wird ein Durchhängen verhindert, da das Material schneller erstarren kann.

Bei einigen Hochtemperaturmaterialien kann eine hohe Lüftergeschwindigkeit jedoch eine Unterextrusion oder sogar ein vollständiges Verstopfen der Düse verursachen.