Accélération de déplacement
====
Ce réglage contrôle la vitesse à laquelle la buse accélère dans différentes directions tout en se déplaçant dans le volume de construction. L'accélération pendant le déplacement peut être réglée à un taux différent de celui de l'extrusion.

Les déplacements sont souvent extrêmement rapides et peuvent être des lignes droites assez longues. Cela permet à la buse d'atteindre de grandes vitesses et cela fait de l'accélération un facteur important dans le temps d'impression. Comme l'imprimante n'extrude aucun matériau pendant ces déplacements, les vibrations de l'imprimante n'ont pas d'effet réel sur l'impression. Par conséquent, l'accélération du déplacement doit être réglée assez haut pour gagner du temps d'impression.

Un réglage trop élevé de l'accélération peut entraîner une perte de pas des moteurs, ce qui peut provoquer l'apparition de décalages de couches.
