Rychlost tisku druhého pláště přemostění
====
Toto nastavení řídí rychlost tisku linií pláště ve druhé vrstvě nad přemostěním.

U materiálů, které vyžadují zapnutí a zapnutí ventilátoru (například PLA), je obecně nejlepší tisknout mosty velmi pomalu. To umožňuje foukat hodně vzduchu na materiál, což způsobuje, že tuhne velmi rychle. Materiál potom nedostane tolik šancí na prověšení a zabrání, aby se opíral o první vrstvu přemostění a tímm toto prověšení zvýšil. To je méně efektivní u materiálů, které nepotřebují tak vysoké otáčky ventilátoru nebo u tiskáren, které nemají velmi výkonný ventilátor.

Pomalý tisk však také způsobí velké změny v rychlosti, kterou musí být materiál vytlačován otvorem trysky. Tato změna toku trvá nějakou dobu, což má za následek nad-extruzi, když se tisková hlava zpomalí pro přemostění a následnou dílčí pod-extruzi. Protože druhá vrstva je pro kvalitu převisu méně kritická než normální vrstva přemostění, je výhodné nechat druhou vrstvu tisknout rychlostí blíže [rychlosti tisku](../speed/speed_topbottom.md) běžné vrstvy, aby nedošlo k přílišnému a nedostatečnému vytlačování.

Obecně je lepší tisknout linie pláště přemostění pomalu pomocí materiálů, které tisknou při nízkých teplotách, jako je například PLA. Při tisku s vysokoteplotními materiály, jako je polykarbonát, je lepší tisknout linie pláště přemostění přibližně stejnou rychlostí, jaká je obvyklá rychlost tisku horního/dolního povrchu.