Geschwindigkeit Innenwand
====
Die Geschwindigkeit, mit der die Innenwände gedruckt werden, kann getrennt von der normalen Druckgeschwindigkeit und der Außenwand konfiguriert werden.

![Verschiedene Strukturen, die mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten gedruckt werden](../../../articles/images/speed_difference.png)

Die Innenwände sind für die optische Qualität weniger wichtig als die Außenwände. Sie beeinflussen jedoch die Positionierung der Außenwände, indem sie das Material für die Außenwände nach außen schieben, wenn die [Außenwand nach den Innenwänden gedruckt wird](../shell/outer_inset_first.md), oder sie schieben die Außenwand direkt nach außen, wenn die Außenwand zuerst gedruckt wird. Es ist also immer wichtig, die Innenwände genau zu drucken, sie können aber etwas schneller gedruckt werden als die Außenwände, um Zeit zu sparen.

Durch die Verringerung der Geschwindigkeit der Innenwand werden die Vibrationen beim Drucken dieser Struktur reduziert, was das Ringing vermindert. Außerdem wird der Überhang verbessert, da die Lüfter am Druckkopf mehr Zeit haben, das Material abzukühlen, während es noch von der Düse unter Spannung gehalten wird.

Wenn die Druckgeschwindigkeit an der Innenwand jedoch zu niedrig ist, besteht die Gefahr, dass sich der Fluss zu stark ändert. Wenn die Düse plötzlich viel langsamer extrudieren muss, wird sie eine Zeit lang viel Material extrudieren, während der Druck in der Düsenkammer abfällt, so dass sie am Anfang der Wand überextrudiert.

Die Innenwände machen ebenfalls einen erheblichen Teil der Druckzeit aus, so dass eine Verringerung der Geschwindigkeit, mit der die Innenwände gedruckt werden, die Druckzeit drastisch erhöht.