Débit de paroi(s) interne(s)
====
Ce réglage ajuste le débit pour les parois intérieures uniquement. Le débit des parois intérieures peut être réglé séparément du débit de la paroi extérieure.

Le réglage du débit des parois intérieures est une méthode d'arrêt de l'écoulement pour résoudre les problèmes de débit d'extrusion ou de précision dimensionnelle.

S'il y a un problème de vitesse d'extrusion uniquement au niveau des parois intérieures, il est préférable d'examiner les [vitesses d'impression](../speed/speed_wall_x.md) et la [température d'impression](material_print_temperature.md). Peut-être que le matériau ne reçoit pas assez d'impulsion à la sortie de la buse et qu'une vitesse d'impression plus élevée pourrait aider. Peut-être que les [lignes sont trop fines](../resolution/wall_line_width_x.md) pour être extrudées correctement. Peut-être que le matériau est trop froid ou trop chaud.

En cas de problème de précision dimensionnelle, il est préférable d'examiner les [largeurs de ligne](../resolution/wall_line_width_x.md), [expansion horizontale](../shell/xy_offset.md) et l'[ordre d'impression](../shell/outer_inset_first.md).
