Muster der Bodenstruktur
====
Das Muster, mit dem der Boden des Supports gezeichnet wird, kann sich vom Rest des Supports unterscheiden.

Der Support-Boden muss das Modell gut überbrücken, um die Kontrolle darüber zu behalten, wie sehr der Support am Modell haftet, so dass er sich während des Druckens nicht löst, aber nach dem Druck noch entfernbar ist. Die Wahl eines Musters, das nicht viele Kreuzungen aufweist, wie z. B. ein konzentrisches oder zickzackförmiges Muster, hilft dabei. Auch wenn diese Muster strukturell nicht so stark sind, macht das für die Gesamtstärke des Supports kaum einen Unterschied, da nur der Boden des Supports betroffen ist.