Minimální délka sukénky/krempy
====
Toto nastavení zajišťuje, že tryska je před zahájením tisku dostatečně aktivována, přidáním více linií sukénky nebo krempy, než bylo původně požadováno nastavením [Počet linií sukénky](skirt_line_count.md) nebo [Počet linií krempy](brim_line_count.md). Pokud minimální délka v tomto parametru není dosažena celkovým obvodem všech přidaných linií sukénky nebo krempy, přidají se další kontury.

Účelem tohoto nastavení je zajistit, aby byl materiál dostatečně aktivován před zahájením tisku. Hodnota tohoto nastavení by měla být nastavena tak, aby objem vytlačovaný touto minimální délkou byl právě dostatečný k naplnění trysky před tiskem.

**Zakázané oblasti kolem podložky tisku nemohou toto nastavení zohlednit, protože jeho účinek není před slicováním znám. Umístění malých předmětů na okraj tiskárny, když je toto nastavení vysoké, může způsobit, že se tiskárna přesune mimo limity objemu tisku.**