Température d’impression couche initiale
====
La buse peut imprimer à une température légèrement différente pendant la première couche que pour le reste de l'impression.

Ceci est utile pour améliorer l'adhérence du plateau. À une température légèrement plus élevée, le matériau sera plus liquide pendant la première couche. Cela lui permet de s'écouler davantage, ce qui réduit les bulles d'air sous l'impression et augmente la surface de contact avec le plateau d'impression. Cela permet également au matériau de se recuit un peu plus longtemps, ce qui réduit le gauchissement. Vous ne voudriez pas que la température soit plus élevée pour le reste de l'impression, car cela provoquerait l'affaissement des débords et la formation de filasse.
