Temperatur Druckraum
====
Einige Drucker haben einen geschlossenen Druckraum, der mit einem Heizelement und Temperatursensoren ausgestattet ist, so dass sie steuern können, wie warm es im Druckraum wird. Bei diesen Druckern wird mit dieser Einstellung gesteuert, wie warm die Luft im Druckraum wird.

Das Drucken bei einer höheren Temperatur im Druckraum kann den Warping-Effekt verringern, der durch das Abkühlen des Drucks. Außerdem wird der Kunststoff getempert, was ebenfalls zur Verringerung der Verformung beiträgt und die Festigkeit erhöht, insbesondere wenn es sich um kristallines Material handelt. Bei einigen Hochtemperaturwerkstoffen wie Polyoxymethylen (POM) ist ein warmer Druckraum für den Erfolg des Drucks unabdingbar.

Das Drucken bei einer höheren Temperatur verringert jedoch auch die Wirksamkeit der Kühlung durch die Lüfter. Dies verringert die Qualität der Überhänge und führt zu Durchhängen und Elefantenfüßen.