Position de la jointure en Z
====
Si l'emplacement de la couture est défini sur "Spécifié par l'utilisateur" dans le paramètre [Alignement de la jointure en Z](z_seam_type.md), la couture sera placée dans la direction spécifiée par ce paramètre.

![La couture est située sur le côté gauche](../../../articles/images/z_seam_x_left.png)
![La couture est située sur la face arrière](../../../articles/images/z_seam_y_back.png)
![La couture est située sur le côté droit](../../../articles/images/z_seam_x_right.png)
![La couture est située sur la face avant](../../../articles/images/z_seam_y_front.png)

Huit directions ordinales sont disponibles pour la position de la couture. Il est préférable de choisir un emplacement pour la couture qui est difficile à voir dans l'objet final, ce qui dépend donc fortement du design de votre modèle. En général, il est préférable de choisir une position de la couture qui se trouve dans un coin intérieur, mais si un tel coin n'est pas disponible, vous pouvez également choisir une position qui est facile à découper avec un couteau après l'impression.

**La couture est en fait placée aussi près que possible de la position indiquée par les paramètres [X Jointure en Z](z_seam_x.md) et [Y Jointure en Z](z_seam_y.md). Il s'agit d'un réglage pratique qui permet de définir ces coordonnées de manière plus intuitive.**
