Минимальный поток стенки
====
Компенсация перекрытия стен уменьшает скорость потока на некоторых участках стен. Это доставляет некоторые проблемы при экструдировании материала, а скорость в некоторых случаях может быть уменьшена до 1%, если стенки полностью перекрывают друг друга. При печати на очень низких скоростях проблема ощущается особенно остро. Вместо нормальной экструзии линии появляются капли.

Этот параметр будет снижать экструзию до 0% на участках с критически низкой скоростью экструзии. При этом материал все равно будет вытекать как при обычных движениях, но капли больше образовыватся не будут.


![Компенсация между стен включена в обычном режиме](../../../articles/images/wall_min_flow_0.png)
![Стены с экструзией меньше 50% превратились в обычные перемещения](../../../articles/images/wall_min_flow_50.png)

Сопло все равно будет следовать по пути стен, где она должна быть, чтобы пластик вытек в правильном месте.

Увеличение этого параметра приводит к тому что стены станут значительно тоньше. настройка не дает включиться экструдеру в том месте где должна быть нормальная экструзия. С технической точки зрения это является недоэкструзией из-за которого некоторые стенки становятся тонкими. Такая стенка все равно бы не напечаталась хорошо при обычных параметрах, а со включенной настройкой стенка должна получится более гладкой

Установите этот параметр на минимальную скорость потока стенки, которую вы можете достигнуть на вашем принтере без образования капель. Обычно параметр колеблется в районе 60%, при меньшем значении могут образоваться капли. Поэтому лучше будет если превратить эти движения экструдера в обычные перемещения. Если вы используете в печати более толстые слои, то этот параметр может быть немного снижен чтобы получить более точные детали.
