Teplota tisku
====
Toto je teplota trysky během tisku. Jedním z nejvlivnějších parametrů je teplota tisku, protože ovlivňuje chování materiálu během tisku. I malý rozdíl v teplotě může mít velký vliv na to, jak plast proudí.


Každý typ vlákna má teplotní rozsah, ve kterém může být vytištěno. Tento rozsah je obecně uveden na originálním balení a na technickém listu. Zvýšení teploty obecně činí termoplasty tekutějšími. To umožňuje tiskárně rychleji vytlačovat materiál, protože se snižuje vnitřní tření. Při tisku s velkou výškou vrstvy, širokými liniemi, vysokým tokem nebo vysokou rychlostí by měla být teplota blíže k hornímu konci teplotního rozsahu. Teplejší tisk však také znesnadňuje ochlazování materiálu, což má za následek větší prohnutí převisu (vyžadující větší podpěru) a způsobuje větší strunování.

Pokud je teplota příliš vysoká, materiál během tisku degraduje. Mohlo by to ucpat trysku a potenciálně poškodit tiskárnu. Pokud nastavíte příliš nízkou teplotu, podavač rozemílá materiál a zastaví vytlačování.