Rychlost stěny
====
Rychlost, při které se tisknou stěny, lze konfigurovat odděleně od běžné rychlosti tisku.

![Různé struktury tištěné různými rychlostmi](../../../articles/images/speed_difference.png)

Stěny jsou nejdůležitějším faktorem vizuální kvality tisku, takže musí vypadat hezky. Rychlost tisku stěn, zejména rychlost vnější stěny, je hlavním faktorem estetického vzhledu těchto stěn. Je proto vhodné tisknout stěny poměrně pomalu. To pomáhá snížit vibrace tiskárny, což v konečném důsledku snižuje zvlnění vašeho tisku. Zlepšuje také kvalitu převisu, protože pomalejší rychlost tisku umožňuje ventilátorům stěny lépe chladit, což jim dává větší sílu viset ve vzduchu.

Pokud je však rychlost tisku stěn příliš nízká, existuje riziko, že dojde k příliš velké změně průtoku. Pokud tryska musí náhle vytlačovat mnohem pomaleji, bude chvíli i nadále vydávat hodně materiálu, zatímco tlak v komoře trysky klesá, takže na začátku stěny bude nad-extruze.

Stěny také odpovídají za značnou část doby tisku, takže snížení rychlosti, při které se stěny tisknou, významně prodlouží dobu tisku.