Zrychlení vnější stěny
====
Toto nastavení řídí velikost zrychlení trysky v různých směrech při tisku vnějších stěn. Zrychlení během tisku vnějších stěn může být nastaveno na odlišnou hodnotu než u tisku vnitřních stěn.

Nastavení zrychlení zde výrazně ovlivní rozměrovou přesnost tisku. Vysoká míra zrychlení způsobuje rázové vlny v celé tiskárně. Tyto rázové vlny jsou viditelné v tisku, když tryska nebo montážní podložka tisku. Protože vnější stěny jsou zvnějšku velmi viditelné, je běžné, že vnější stěny se tisknou s nižší hodnotou zrychlení než vnitřní stěny. To však vede ke zvýšení doby tisku.