Čekat na vyhřátí podložky tisku
====
Je-li toto nastavení povoleno, tiskárna počká, dokud není dosaženo teploty tiskové podložky, při každé změně teploty tiskové podložky.

Teplota tiskové podložky se normálně změní až po první vrstvě, pokud se [teplota tiskové podložky pro počáteční vrstvu](../material/material_bed_temperature_layer_0.md) liší od  [teploty podložky normálního tisku](../material/material_bed_temperature.md). Pokud tisknete v [režimu jeden po druhém](../blackmagic/print_sequence.md), změní se teplota podložky tisku také, když se znovu začíná s počáteční vrstvou pro další model. V těchto případech bude tiskárna před pokračováním v tisku čekat, až se dosáhne nové teploty.

**Protože se jedná o nastavení stroje, není toto nastavení normálně v seznamu nastavení viditelné.**