Temperatur der Druckplatte für die erste Schicht
====
Diese Einstellung bewirkt, dass die Bauplatte auf eine andere Temperatur erhitzt wird, während die erste Schicht gedruckt wird.

Die Bauplatte lässt das Material schneller abkühlen, da die Wärme des geschmolzenen Materials schneller auf die Bauplatte übertragen werden kann als an die Umgebungsluft. Wenn die Bauplatte während des Drucks der ersten Schicht etwas stärker erhitzt wird, bleibt das Material etwas länger vom Erstarrungspunkt entfernt, so dass es nicht zu einem Temperaturschock kommt, der die Schicht schrumpfen und verziehen lässt.

**Nach Fertigstellung der ersten Schicht wird die Temperatur des Bettes auf die normale Betttemperatur eingestellt, aber es dauert eine Weile, bis das Bett diese Temperatur erreicht.**