Количество линий стенки
====
Данный параметр устанавливает количество стенкок.

![Две стенки](../../../articles/images/wall_thickness_0.8.png)
![Четыре стенки](../../../articles/images/wall_thickness_1.6.png)

Внешняя стенка печатается одним периметром с настройкой [Ширина линии внешней стенки](../resolution/wall_line_width_0.md), остальные стенки печатаются с настройкой [Ширина линии внутренней стенки](../resolution/wall_line_width_x.md).


Увеличение толщины стенки приводит к следующим результатам:
* Значительно увеличивается прочность деталей.
* УменьшаетсяФ эффект просвечивания структуры шаблона заполнения, стенки становятся более ровными.
* Навесные части модели будут напечатаны лучше и точнее, так как материал линий не будет сваливаться под собственным весом.
* Улучшается водонепроницаемость детали.
* Увеличивается время печати и расход материала.